**Спецификация на поставку и монтаж кондиционеров в павильоне Аркадные игры\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Марка товара, товарный знак** *(при наличии)* | **Изготовитель/ Страна происхождения товара *(при необходимости)*** | **Артикул *(при наличии)*** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** | **Цена за ед. Товара с НДС-20%, руб.** | **Общая стоимость с НДС-20%, руб.** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Монтаж полупромышленной сплит-системы кассетного типа | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Классическая сплит-система кассетного типа серии ESPERTO 2024 ES-C 48HRX/ES – C pan/2X/ES-E 48HX | шт. | 4 | ESPERTO 2024 ES-C 48HRX/ES – C pan/2X/ES-E 48HX |  |  |  |  |  |
| 3 | Подставка наружного блока | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж фреоновой магистрали | шт. | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фреоновая магстраль (медная труба 3/8" - 3/4", изоляция k-flex, межблочный кабель, дренажная трубка) | шт. | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вакуумирование фреонового контура | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дозоправка системы фреоном | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Фреон R410A | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Окраска панелей внутренних блоков в требуемый цвет | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разборка и подрезка подвесного потолка "Армстронг" | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Пусконаладочные работы | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |

1. Место поставки и монтажа АО «Сочи Парк» Краснодарский край ПГТ Сириус ул. Чемпионов 3
2. Сроки поставки: 2 недели со дня предоплаты.
3. Требования по стандартам качества и функционирования:

Поставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не модифицированными каким-либо образом, без дефектов или иных повреждений.

1. Требования к наличию лицензий, сертификатов качества:

Продукция должна соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции.

1. Требования к гарантийному сроку: не менее срока, установленного заводом-изготовителем на каждый вид Товара, на монтаж не менее 1 года.

**Согласовано:**

Начальник управления, главный механик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.Ю. Комиссаров

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)