**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| 1 | Рукав пожарный напорный для пожарного крана, DN 50 мм в сборе с ГР -50 по ГОСТ Р 51049-2019 | шт | 510 | Условный проход (DN)Внутренний диаметр, мм50  Рабочее давление, МПа1,0  Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см, не менее 10,0.  Относительное удлинении рукава при рабочем давлении, %, не более 5.  Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении %, не более10  Диапазон рабочих температур, oC — 60 — +40.  Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее20.  Стойкость к воздействию стержня, имеющего температуру наружной поверхности 300 oC, сек., не менее 5 |
| 2 | Ствол РСП-50 (Алюминий)  Ствол распылительный ручной перекрывной, 50 мм | шт | 510 | Условный проход соединительной головки-50 мм;  Диаметр выходного отверстия-12 мм  Материал алюминий  Рабочее давление - 0,4-0,6 МПа  Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа),- 2,7 л/с  Дальность струи сплошной-30 м;  Дальность струи распыленной-11 м;  Длина ствола - 350 мм;  Масса ствола, 1,45 кг. |
| 3 | Кольцо уплотнительное напорное КН-50 Русарсенал | шт | 510 | Кольцо напорное уплотнительное КН-50 , предназначенное для герметизации пожарной арматуры, соединительных головок соответствующего диаметра.  Рабочее давление, МПа: 2,0  Характеристики:диаметр кольца:50 мм  Материал: резина |

1. Место поставки Краснодарский край, пгт Сириус Чемпионов 3, Тематический парк Сочи Парк.

2. Срок поставки: не более 15 рабочих дней