Приложение №1

к Договору поставки товара № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание товара** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Цена** **за ед.** **в т. ч. НДС 20%/без НДС** | **Сумма в т.ч. НДС 20%/без НДС** |
| 1 | **Диван с механизмом раскладывания**  Габаритные размеры(ДхГхВ), мм: 2200х900х850.  Спальное место (ДхШ), мм: 1850х1400.  Высота сиденья от пола (мм): 450.  Механизм трансформации Еврокнижка Тик-так (высокой надёжности). Каркас дивана выполнен из древесины хвойных пород, многослойной шлифованной фанеры.  Пространство бельевого ящика будет использоваться и с целью дополнительного усиления конструкции.  Наполнитель сиденья: На жёстком основании закреплен независимый пружинный блок, полностью обёрнутый в термовойлочную прокладку, сверху и по бокам закреплен высокоэластичный Ш1У ST- 30 с плотностью- 30 кг. на кубический метр с добавлением синтепона.  Подлокотники (ВхШ): 600х150мм., оборудованы накладками из МДФ-18м. , с двухслойным лаковым покрытием, цвет-венге.  Спинка дивана, помимо жесткой основы (часть каркаса) оборудована - двумя прямоугольными подушками с наполнителем из поролона и холофайбера.  Толщина готовой подушки - 150 мм.  Опоры дивана высотой - 50 мм и изготовлены из прочных пород дерева. Материал обивки: 1. Велюр - материал высокой прочности с заявленной производителем устойчивостью к истиранию - 50 000 циклов и плотностью 450 грамм на квадратный метр.  Ткань и цвет изделия согласовывается с заказчиком. | Шт. | 30,00 |  |  |
| 2 | **Кресло с механизмом трансформации**  Габаритные размеры(ДхГхВ), мм: 1000х100х850.  Нагрузка: 150 кг.  Механизм раскладывания - выдвижной на роликовой основе, при полном раскладывание, длина кресла - 1400мм, ширина основы -700мм.  Высота сиденья от пола (мм): 450.  Каркас кресла выполнен из древесины хвойных пород, многослойнойшлифованной фанеры.  Наполнитель сиденья: на жёстком основании закреплен независимый пружинный блок, обёрнутый в термовойлочную прокладку, сверху и по бокам закреплен высокоэластичный ННУ ST -30 с плотностью -30 кг. на кубический метр с добавлением синтепона.  Подлокотники (ВхШ): 600х150мм., оборудованы накладками из МДФ -18м. , с духслойным лаковым покрытием, цвет -венге.  Спинка кресла, помимо жесткой основы (часть каркаса) оборудована одной подушкой с наполнителем из поролона и холофайбера.  Опорыкресла высотой - 50 мм и изготовлены из прочныхпород дерева. Материал и цвет обивки кресла используется аналогичный обивке дивана. | Шт. | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | |  |
|  |  |  | В т.ч. НДС 20%/Без НДС | |  |

1. Общая стоимость Товара по Договору составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ копеек**, *в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_ копеек/НДС не предусмотрен*.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **НАО «Красная поляна»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ /**  **м.п.** | **ПОСТАВЩИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **м.п.** |