**Техническое задание**

**на выполнение монтажно-демонтажных работ, работ по ремонту и пуско-наладочных работ по устройству взрывного устройства инерционного «эксплодера» рабочим объемом 1,5м3 и «эксплодера» типа «газфлекс» рабочим объемом 0,8м3»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | Предмет | Выполнение монтажно-демонтажных работ, работ по ремонту и пуско-наладочных работ по устройству взрывного устройства инерционного «эксплодера» рабочим объемом 1,5м3 и «эксплодера» типа «газфлекс» рабочим объемом 0,8м3 с подключением к существующим «шелторам». |
| 2 | Место выполнения демонтажных / монтажных и пуско- наладочных работ, наименование объекта | Курорт Красная поляна, северный склон хребта Аибга (отм. 2060 инерционный — «Черная пирамида», отм. 2320 газфлекс — третий цирк) |
|  | Место выполнения ремонтных работ | *Определяется по итогам конкурентной процедуры* |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Срок начала выполнения работ – 23.09.2024г.  Срок окончания выполнения работ – 23.11.2024г, |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | 1. Подготовительные работы (отключение от пропановой и кислородной линии, демонтаж крепежа от верхнего фундамента двух эксплодеров- Взрывного устройства GazFlex №4 Шелтора «ЧП-2» и Взрывного устройства GazFlex №3 Шелтора «Аибга-3»)  2. Услуги наземных бригад по демонтажу с отм. +2100 м. н. у. м. и приему на отм. +960 м. н.у.м. – Взрывного устройства GazFlex №4 Шелтора «ЧП-2» и демонтажу с отм. +2400м.н.у.м. и приему на отм +960м. н.у.м.- Взрывного устройства GazFlex №3 Шелтора «Аибга-3» 1 шт.  3. Перевозка автотранспортом с отм. +960м. н.у.м. к месту ремонта на территорию подрядчика Взрывного устройства GazFlex №4 Шелтора «ЧП-2» и Взрывного устройства GazFlex №3 Шелтора «Аибга-3 1 шт.  4. Ремонт Взрывного устройства GazFlex №4 Шелтора объемом 0,8 куб.м. «ЧП-2» на базе подрядчика 1 шт.  5. Ремонт Взрывного устройства GazFlex №3 Шелтора объемом 1,5 куб.м. «Аибга-3» 1 шт.  6. Услуги наземных бригад по отправке с отм. +960м.н.у.м. и монтажу на отм. +2100 м.н.у.м. – Взрывного устройства GazFlex №4 Шелтора «ЧП-2» отправке с отм. +960 м.н.у.м. и монтажу на отм. +2400 м.н.у.м. – Взрывного устройства GazFlex №3 Шелтора «Аибга-3» 1 шт.  7. Пусконаладочные работы двух эксплодеров – Взрывного устройства GazFlex №4 Шелтора «ЧП-2» и Взрывного устройства GazFlex №3 Шелтора «Аибга-3» 1шт. |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Геоданные расположения эксплодеров и точку площадки приема –отправки эксплодеров |
| 6 | Требования к Подрядчику, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | **Наличие допуска**;  Наличие сертификатов разрешающих выполнение работ. Сертификат СРО  **Требования к персоналу;**  Подрядчик должен иметь минимально необходимое количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации и имеющей опыт проведения данных работ. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:  - назначение и приказом Подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности персонала, безопасной организации производства работ, пожарной безопасности и окружающей среды; |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Выполнить работы качественно, в соответствии с соблюдением требований СНиП III-42-80 |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев либо 6000 часов с даты подписания актов выполненных работ. |
| 10 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | Приемка выполненных работ производится путем подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков. |
| 12 | Дополнительные требования | Не предусмотрены |



**Ответственный специалист:+7 921 630 62 86**